ОКП 318381       
КОЛЕСО ПОЛИАМИДНОЕ
ПАСПОРТ

1. Колесо предназначено для установки на тележки 
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1.1 Технические характеристики
Грузоподъемность, кг……………………………    до  400
Температурным режим эксплуатации , град. С  … от -20 до +130

1.2. Габаритные размеры и используемые материалы
Диаметр колеса, мм.  ……………………………………. 200
Диаметр отверстия для оси , мм.  …………………………16+2 /20+2
Ширина обода, мм………………………………………   42
Ширина ступицы, мм………………………………………50
Толщина обода мм. ………………………………………..22-0,5
Материал колес  …   ПА-6 со   стеклонаполнителем ( 30%)
Масса, кг…………………………………………………  0,925

3.Транспортирование и хранение
3.1. Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде  транспорта.
3.2. Изделия хранят при условиях, исключающих внешние воздействия агрессивных сред.

4.Указания по эксплуатации
4.1.Изделия должны эксплуатироваться в соответствии с условиями, определенными для их целевого назначения.
4.2.При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений.

Завод-изготовитель: ЗАО «ОМЗ НИИХИММАШ»,  141100, Московская область, г. Щелково,  Пролетарский проспект, д.8.
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